Załącznik nr 3 A

**Wykaz obiektów:**

1. Hala widowiskowo-sportowa – ul. Kłodnicka 95, Ruda Śląska – Halemba

2. Hala sportowa – ul. gen. Hallera 16B, Ruda Śląska – Nowy Bytom

3. Administracja MOSiR – ul. gen. Hallera 14A, Ruda Śląska – Nowy Bytom

4. Hala sportowa – ul. Bytomska 13, Ruda Śląska – Orzegów

5. Zaplecze sportowe „Burloch Arena” - ul. Bytomska 15, Ruda Śląska – Orzegów

6. Basen kryty Ruda – ul. Chryzantem 10, Ruda Śląska – Ruda

7. Basen kryty Nowy Bytom – ul. Pokoju 13, Ruda Śląska – Nowy Bytom

8. Basen kryty Kochłowice – ul. Oświęcimska 90, Ruda Śląska – Kochłowice

9. OSR Nowy Bytom Kąpielisko letnie – ul. Ratowników 2 , Ruda Śląska – Nowy Bytom

10. Zaplecze sportowe – ul. Czarnoleśna 14A, Ruda Śląska – Nowy Bytom

11. Zaplecze sportowe ul. Czarnoleśna 14, Ruda Śląska – Nowy Bytomska

12. Zaplecze gastronomiczne „Burloch Cafe” - ul. Bytomska 15a, Ruda Śląska – Orzegów

13. Zaplecze techniczne „Garaż Rolba” - ul. Bytomska 15, Ruda Śląska – Orzegów

Wykonawca każdorazowo po zakończeniu każdego etapu zobowiązany będzie do sporządzenia protokołów   
z ww. czynności, z jednoczesnym udzieleniem gwarancji na sprawność badanego sprzętu przez   
okres 1 roku.

Gaśnice przeznaczone do remontu/legalizacji z poszczególnych obiektów, będą przekazywane Wykonawcy na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

Zamawiający wymaga dostarczenia gaśnic zastępczych na czas naprawy gaśnic.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie usługi remontu/legalizacji gaśnic w zakresie jakości i zgodności z obowiązującymi przepisami.

W ramach regeneracji (remontu) gaśnicy Zamawiający oczekuje malowania wraz z wymianą ładunku oraz uzupełnienie proszku gaśniczego. Przeglądy techniczne UDT wymagane są tylko w odniesieniu do zbiorników zgodnie z obowiązującymi przepisami (gaśnice śniegowe). Zbiorniki te należy przygotować i dostarczyć do właściwego oddziału UDT. Informacje dotyczące wykonanej konserwacji lub naprawy powinny być umieszczone na etykiecie na każdej gaśnicy.

**W zapytaniu ofertowym przyjęto wykonanie remontu gaśnic proszkowych z uwzględnieniem szacunkowej ilości 10 sztuk. Zamawiający zastrzega sobie fakt, jeżeli szacunkowa ilość gaśnic przeznaczonych do remontu będzie mniejsza, to do rozliczenia będą przyjmowane faktyczne ilości zgodnie z wykonanymi remontami i sporządzonymi protokołami.**

Konserwacja, legalizacja i ewentualna utylizacja muszą spełniać normy określone w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych (Dz. U. 2023, poz. 822 z późn. zm.), Polskich Normach oraz innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

Wykaz ilości sprzętu ppoż na obiektach administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji   
w Rudzie Śląskiej zawiera załącznik nr 3 B.